[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[bookmark: _GoBack][image: ]
image1.jpg
e [P ——

& MANUAL TNSTRUGOES
Pegas do TR90 8 Tarpa docomparienioda e e o e e
D1 paa sca (sporvel iomacses e gmvemser i
‘Consuts a8 Iustrag5es a0k —epesamers e do war ssie procuo P
Como Pirs s v o viat possvse emeton.
@ Paraoviar dans 30 e ou ernenis
| o T 00 0 cercn oo 5 A\ Nio desmonte nem moditque
@it do Sl pecauGoes G SSQUBTE3 1 O i cumpinent detapecaucio pode
@ oroypael o recaucio
il erophony RO aes de o e e, ey o e v ou i
o - Hrtenh sts oo o SEGUSTGS focoramatodo ot e oo 8
oworrboso e s o8 s e ese SUPATEN o e e S P 5
e ey o scdere, removs o2 bt < v &
@luminadc boizodeomel a consequincicuepdem esularda ekt 8 um repesenaneds s
o8 i cbseio ot mecaogbostuistes  Ssoreads ot prs st

(9B de e oo e e s s b st




image2.jpg
A\ Manter saco

Nao manusee com as s moadss
e merguhe o Sxpot 5 6048 04 8
chuv 0 néo cumprimento — desa
precaugho pode esuar om incénd ou
Ehocue sktrco.
A\ Nbo use na presenga ds

‘gés inlamével

 no cumprimento desta precausio
poda rasutar am sxplosso ou
ctni.

A\ Observe s procaugtes so
‘manussear as batorias

5 batois podem vazar o exglodi se
manuscadas nconeiaments. O
25 Seguines precoucoes 80 narusesr
5 Sterie parsueo rose dposiive:

- Use apenas botarias lisadas neste
manual - Nao mistwe. pihas rovis &
‘Snigas u lhas e pos direnies.

Lo  siga todos os avios o msincoes

P r——

Estecspostiv conm pagas pequenss
e posem representt um 1 6o
S Consutsum  mads
Imeataments 58 ums cianca angolr
Qaique pat cese Gipesibee.

A\ Dot ancans

o notar fumaca_ou chelro_incomum
i dest deposiiv, remova s beer
imecstamerts & eve & dsposiio a um
Ceprsenians Ge senves. auaraaa
Protise

porainspecso, tomando cuidado para
Svkar quoimacius. A operacao cantinua
Boce resutar am ermenos.

A\ Néo exponha a aitss
temperaturas

8o deixe 0 dpasisio_om um veiclo
fachado oo 5ol o am ouas  Srese
Sujias o lamperstuss exvemaments
S A nobservinca cesi precauia
pod resular em incéndio o4 dancs %0
vslucro u s pecas memss.

MANUAL INSTRUCOES

No exponha  chamas oucalor
- Nao tene e s bt e cabaca
pors bk o pare e

- s bateras 520 propensas avazamerto
Qondo ment deseanegai. Pas
Sitardanos 30 prodc, remona 35
batras a0 Gear o prodo som
igianca por parodes prlongados ou
Qndo 4o houver cage.

fomecida peo fabncan a0 auido das bateris anar e
~Nao faga cuto ou esmorie conato com pele o com a0, e
e imedaamenie com siaescs,

Partescopaini e, Insergio do baterias
L L Desize a tampa do comparimedto da

batera () na pars waseia do TR.90 o
inis cuss pibas slains AL de 1.5V

@ome e LRDS (eponives separadamens) como.
ot i
— L pe——

inserides G s e e s,

insarpto dobatrtes
Poweronift

T T et v

Power off: Presins o e THER START
PR TR 5

[ R ="1]

e L
e v




image3.jpg
ot MANUAL INSTRUCOES

‘Substituiglo de beterlss.

= e

e [l

Desigue s camera 0 TR90

The lluminator/Lock Button

irmpeinyrearey
T
LS et
Soecer lat
et
S e
o et
e crwns S
SRR
L Ll
oy oy
S B s
S Sstmnes
EX A

0 TR90.As flografas podem s
radas manisimente, masns quando o
Tmpizador ssver e sxccugzo.

Fotografia temporizada
. Astarconigurces da chners
Conecia 0 TR-50 0 luea camera.

R 3
Usando o TR-90 Ao o oropenpion s chee do
AR,
Conetar o TR-90 da camers para obter detaihes):
1. Desligue a camera e o TR-90. AOMg——
2t ocmars o emoncs
i e
NE e
B »»\-@ e
& ssaL vessuctes
P —
by s
s
Jros— -
2.1 Pressione o botso SET (). ‘SET" e -
i e

(G50 podeserconecado s chmera
2065 0 st o timer





image4.jpg
Fotografia temporizada

Defiic o wmportaador

prammeeen

T

Presions SET () a ulaue ot prs concir &

Gperacio i 4 v corusseies oo e

CEinado. Par vaushza s cntpeacias,

et s A § g o s B eczo  conchida
esions o boto SET ars sl a congurssie

Timed Photography

A
contguracoes.

Contguracso

MANUAL INSTRUCOES

Fotografi temportzada
7ot o tmporzar

gerani 5 operao et escona
i bier pets manos . Seguncs
2 s e Saposeio A &
oo auemiic . ek o a2 prs 408
Soandn o msa & s ! mere
el enos o seounies s ong e
mpo G oo pars gusns G &
chme lnhs e pas focr. Ao s &
oo “de it 3¢ o oo (
oot an slgunss cireras ptan) &
s 6o 50 i e ot veses
lomgo i exposgie.

6 itersosda 00:00:00 serto
dtoiaos sutomatismens, gas 00,00
i borse ST (D)
pressionsdn  para slenar | 56
fercpn

Para detin o nimero de oos coma (
Vs ssiiona 1 pressons &
oo seetor (1) ars o o0 seecions
3592 pessions o oo sl prs i

Sontguragies “eonlome deseado”
ressane st ST () pors ey
S nouas conguracoes . Un bipe sers
s a0 ke i cever oace) &
S ndcador SET sert spagade

5 novas conuragoes pemaneceio e
o st sren o ou 5 5.
Rt s e o esgsine

3. kar o wmportzador
Pressione o botio TWER START 1
STOP (@) 0 tmer incrs o “TWER.
ACTIVE () piscars 0 vior Ene a6
fois, o vsor ot o tmpo rstante e





image5.jpg
ot MANUAL INSTRUCOS

i ot o 5, s i Tied sty
rs vezes e ntevaos e um segundo

e o abrador e b
Enquanto o oburadoresiver berd, o

sor e o tempo resanie 18 o onom s
Obiurado fechar & ampac de L
neracao o o icador RELEASE (@) | s s 2]
Dicaréa s marvalos de um segundd.

8 imeraaa foos resanted serd R
Stilzado sempre s uma cgrets
for e

 Tominara imegem
A inogem _tomina_suomsicamente
qands o imero slscorads G s o
st Pas it G g e &0
e iodo o paies sekaons o 5550

TNER START /STOP(3

5. Clor Timer seting

Prasions o otk TMER START /ST0P

(1o bado arisder il 0 )
20 mesmo tempo . mpatodas a3 ML

o808 8 e oGNS O TR0 ot A b ot e s

ot MANUAL INSTRUCOES

pora—— e e e

s SR ATRATERS

e

e e
e Hay dmats s

e T e

Liberago manual e e iy el
O bt de liveracso do obturador TRIBO e exies o empe restmie 56 5 arsaor

( fincons 6o mesma, manars que o R
oo d berag3o. o abirador 43 s e ottt de erain o s
i S

1. Austr confuracts dachmers.
Conects 0 TR30 2 lgue acamera

g0 postapars oerara v,





image6.JPG
G usar  TR.90 conaute 0 manal g
Cimera paa ot dtahes) o

Pt

condensacao, coloaue o dsposiio om uma
maleta o e um saco plasico anis de
000 103 mudancas repenings  do
Tempeatus.

Manieons -se stesado de campos
magnétos ores: carges esiics fores
campos sietomagnatcosproauados. por
Sqipamenios como tanemissores g a0
Dadem i na dpostc.

Nowa sobre _dspositvos _comolados
Sltonicamens - am casos exremamena
oo careres ncarmuns podem sparecer
o visor &0 Gipostive_ pode. paar a6
funcionar - N meiots cos casos « essa
Tenameno & Causado por uns o caga
s saams. - Dedhgus 3 camers
desconects o TR9G,ramova,

0 s comtiwsrs ncinanc mesma  Cuidiando do TR-90
cuanis ‘e oo e S\ o

ovada Gevi 3 e ot 0o N0 Gabmeca.

fime o o ou 1 e sipata 73

buer G mamaia (somarie chmeres

i), Morter soco:

Alumas cimeras possiem uma opcio

ce'siacio o A qu deemina 503

Ghrors foalzas auano © bo o

ok o amuradr o precaonada

i s et (conske o mansl 0

Ehmers s cor geaies  Ave o

Eot of raghn do obucicr pus e, mudenges  brusces  do
a0 AF 30 sor o TR0 Wodoncas repeninas ce tamperatrs
Oserve aue o coirero & meras  Como 55 gue e 50 e o 20
P o e 3 o 6o lag o0 0o prlo acec o u i .
jreed Do casar omisnaseha no mano

e Gaponine, Bevens

MANUAL INSTRUCOES

beterins @ substiua -as s que o
paina da tela desigar - E necossiri
Ehktado 30 manuseer s baerse Qe
podem st quenies com o uso. Em
cas0 de mau fncionamento comiuo .
e S contat om & revenaaer o0
Zom a P

O painel da tela - 0s maniores LCD.
lncem 3 sscurscer | emalas
Cemperaurss "8 e tampos. de
resposia  mais Jorios am babs
temparaturas - eso no Indica um mau
Fincanament.

e ety

= P S





