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4. Modo de Efeitos Especiais Situacionais FX (40 tipos)

43 Gre. oo desalegio mluncionl P paraesclher dferenies modos e feos especls de 13

[EES——————
42 Deposdeesclhr o modo s, pressione  disendeselegdo mlncona P el e 1.

0 modos sro exbido rodamente 20 pessionar o s de seleo mulicnsl FN.
43 Ausar oo da iz e oo deselegodobo daluzparaajsarde 03 T00%.

44 B 400 d o ce et especiss Suasons. cue oo e 15 caegorss paa i3 s
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Nota:

1. Escolha © modo de uz fort & pressione o botdo de seleqi mulifuncional FN paraligar/ desligar a lz. O bilho @ 3 poténcia da
luz atingio no mx. no mode de uz fore. A duragdo do modo de uz ore & de 60 segundos @ a luz se 3paga automatcaments.
3p5 60 sequndos.

2 Az no modo de luzforte fcard quente rapidamente para gerar afo briho. N3 & recomendivel usar esta fungio quando a
temperatura smblente estiver aka. Caso conuai, o aviso de aka temperatura sers aivado.
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5. Suporte Muttifuncional

5.1 Eixo principal: o angulo de rotagdo &
de 360"

5.2 Eixo intemo: o angulo de rotagao & 270
1. Empure 0
eixo principal
primeiro para
fora.

360° 3

2 Empure o eixo.
intemo e gire-0 com

seus dedos.

Ei

5.3 Usando o meétodo:

Q% Vg e

1. Em cima damesa 2. No suporte de uz 3 Computador 4. Conexio de 5. Pendure
demao sapata fia

Nota: O suporte pode ficar solto apds milhares de rotagdo. Por favor, use a chave inchuida para parafus-
Ia firmemente quando o uso for afetado
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Dados técnicos

Modslo )
Caregador (enddoseparadaments) | SVZA/1BW OC3 O(5VIAIVZA12V1.5A)
Poder Max 13W.

Faixa de temperatura de cor_| 500K~ B500K

Faixa de briho da luz 0%~100%

‘Gama de cores RGB 0~ 360°fullcolors)

100% de iluminagdo (LUX) _| Max 1700

CRI=) o

Lo 2

TAngulo de rotagio do suporte | Manaxs 360" Insieaxs 270

Bateria de lto incorporada

2410mA

Modslo )
Duragio (saida confinua em | APprox. 150 Minutes
100% da poténci total)

Temperatura de operacio | -10-40C
Dimensdo 14570"15mm
Peso liquido 2409

Fung&o de protego térmica
Para eviar bateria daifcads causads po superaquecimento, u cone de 2o de alatemperatua srd exibidona tls.
Eoicone//\de aviso desaparecerd quando a temperatura ¢ aluz votarem 20 normal.
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Manutengdo

~Desligue o disposiivo imediatamente caso sefa deectada uma operagdo anomal.
~Evie impactos repentings & o roduto deve serdespoiado regularmentc.

- normal que a5 esferasfeves estejam quentes quando em uso. Evite lashes coninuos, se desnecessarios

- A manutencso da uz deve er ealizada por nosso departamento de manuten3o autoizado. ue pode fomecer
cessarios onginas

~Este produto. exceto consumives. & suportado com uma garania e um ano. A bateia de o & suportada com

seic meses de garaniia

-0 senigo ndo autrizado anulars a gaantia

-Se 0 produtoapresentarfahas ou umedecido, 30  uiize até que se reparado por profisionai

- A aleragbes feitas nas especiicagaes ou desenhos podem ndo ser rfltdas neste manual

Declaragso da FCC

Este equipamento esti em conformidade com o5 imies de exposigio & radiago da FCC estabelecidos para um ambiente ndo
contolads,

A Estedisposivo st em aorformidade com 2 pare 15 das rgras da FCC. A aperagio st i s uas condigies  sequi:
() ee deposiivanko o cavsar erferéncaprejudicl e (2)se disposivg dave seavar qusauer ierréna reoebica.
Inlundo nererénias que possam causar operagdo deseada

8. Aviso: Alerages ou modifcages eias nesta unidade nido aprovadas expressaments pela part responsivel pela
‘corformidad podem anular 3 sutoridade do usuAro para opra o squipamEns.

C.NOTA: Exte squipamento fo testado & considerado em conformidade com os imites para u disposiive digial de Clazse B, de.
‘scordo com a pare 15 das Regras da FCC.

Esses lmite foram criados para fomecer proeg3o razosvel contra inteferéncia prejudical m uma instalagdo residencial Este
‘equipamento gera uiiza @ pode inadiar energiade radiokequénca e, se nio for instalado @ uilizado de acordo com 25 insiruc3es.
poders causar inerferéncia prejudiial 35 comunicagses de radio. No entanto, ndo hi garansa de que 3 interferéncia ndo ocorra em
uma instalagio especifca. Se este squipsmento causarinterferéncia prejudicial & recepdo da ridio o televisdo, que pods sar
determinada desigando e igando o equipamento, recomenda-se que o usuo tente corigi 3 intereréncia usando uma ou mais.
das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receplora.

- Aumenta 2 separagio ent o squipsmento & @ receptor.

- Conecte o squipament 3 um tomada em um ciruit diferente daquele 20 qusl @ receptor a3 conectado.

- Consule o evendedor ou um téonico experients em ridio TV para obter 3juda. - 36-
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Prefécio

‘Obrigado por adquirir  produto Godox.

O RGB Mini Creative Light M1 pode sjustar suas temperaturas de cor e alerar cores diferentes. Pode facimente obter
efeitos de luz cristivos altemando diferentes modos situacionais. Com aparéncia de moda. operagao simples e grande
portabiidade. o M1 & adequado para fotografia macro. gravacao de video, microfime, 20 vivo, retrato, fotografia de
produto, etc.

Principais caracteristicas:

« Altere firemente 0 modo bicolor de LED, modo de luz colorida e 40 modos de efeitos especiais situacionais:
« Facil de sjustar a temperatura da cor,briho da luz. matiz & saturagdo da cor

« Pisque com o ftmo da misica

 Com uma tela dedicada para exibir os parémetros com precisdo

* Com um suporte multfuncional universal para ajustar rapidamente diferentes angulos de iluminagdo

* Com operagso simples & corpo leve  fino, que oferece grande portabiidade

* Vrios ipos de métodos

19

A pviso

& Mantenha sempre este produto seco. No use na chuva ou em condigdes imidas.

A\ Nso desmonte. Se forem necessirios reparos. este produto deve ser enviado para um centro de manutengio
autorizado.

& Mantenha fora do alcance de criangas.

4\ Como este produto ndo possui fungdo 3 prova d'sgua, tome medidas 3 prova d'sgua em ambiente chuvoso ou dmido.

& Nso use a uridade de flash na presenca de gases inflamveis. produtoe quirmicos e outros materiais similares. Em
certas circunstincias, esses mateiais podem cer sensiveis 3 uz forte emitida por esta unidade de flach ¢ pode resultar
‘em incéndio ou intereréncia eletromagnética.

4\ Como este produto possui uma bateria de fiio embutda, n3o desmonte. bata nem aperte ou cologue no fogo. Se:
ocorrer uma protuberncia grave, n3o use. Nao use ou guarde o produto se a temperatura ambiente ulrapassar o3 50
“C. caso conirario,  bateria de It pode estar degradada ou danificada.
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01, Contaz de LED
02, Difusor
03 Soquete de montagem 114

04.Pora de carregamento USB
b0 C 05. Oricio MIC

06 Internptor de alimentagio
07, Botso de selegdo de modo

05 Seletor de selegio
mulifuncional FN

09 Seletorde selegso de bribo
daluz

10. Tela de exibigso
11. Circulo de cores.

12. Suporte.
mutfuncional

13. Eixo principal do
suporte:

14. Eixointermo do
suporte:
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Itens incluidos

®
o &
@ [© @ ®

1. Corpo leve 2. Cabo USB tipo C 3. Sapata fia 4. Chave inglesa 5. Bolsa portti 6. Manual de instrugdes

Bateria

1. Esta unidade de flash usa bateria de polimero de fon d liio embutida e n3o removivel que

possui um longo tempo de execugao,

2. E confiével e seguro. O ciruito infemo é conira sobrecarga, descarga excessiva, sobrecorrente.

e curto-ciruito.

3. Leve aprox. 2 horas para carregar completamente  bateria através do carregador de 5V / 2.
250

Precaucdes
1. Nao mais de 24 horas de carregamento continuo.

2. Armazene em locais secos, frescos e ventiados.

3.Nao deixe de lado ou coloque no fogo.

4. As baterias gastas devem ser descartadas de acordo com os regulamentos locais.
5. Carregue a bateria a aprox. 60 antes de ser colocado por muito tempo.

6.Se 2 bateria parar de usar por mais de 3 meses, faga uma recarga completa

7. normal que a bateria seja degradada apss um periodo de uso para limitar a vida it da
bateria

Operaggo ON ¢— OFF

1. Configuracéio de luz
1.1 Uigar/ desligar auz

Pressione o botdo iga/ desliga para ON | OFF para fgar

ou desligar a uz. Atela LCD exibi as informagdes atuais.

-2-
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1.2 Selegio de Modo: Modo Bicolor / Modo Colorido / Modo Situacional de Efeitos Especiaic

Pressione o botso MOD para altemar entre diferentes modos: CCT exibido n tela significa modo bicolor, HIS exibido
na tela significa modo colorido e FX significa modo de efeitos especiais situacionais.

*2508K

Modo bicolor Modo colorido Modo de efeitos especiais

13 MIG:20 usar o modo de misica, coloque o oo do MIC 3
ortimo & area s fone de misica e suce 2 disanca enire a )

uz ¢ a fonte de éudio de acordo com os efeitos L

2. Modo bicolor o)
2.14juste da temperatura_da cor: gre o disco de selego
mulifuncional FN para cima ou para baixo para ajustar a >eSeer [lea

temperatura da cor de 2500K 2 8500K

2o

22 Ajuste do briho da luz: gire o disco de selegdo do brilho da luz de 0
2 100%.

3. Modo colorido

3.1 Ajustar a tonalidade H: pressione o disco de selegdo mutfuncional FN e H é
selecionado. Gire o disco de selegso multfuncional FN para cima ou para baixo.
para ajustar otom de 02 360

32 Ajustar a saturagdo S: pressione o disco de selegdo multfuncional FN e S
& selecionado. Gire o disco de selego multfuncional F para cima ou para
baixo para ajustar a saturagso de 0.2 100.

3.3 Ajustar o brlho da luz: gire o disco de seleg3o do brilho da luz para
ajustar o briho de 0.2 1007%

-2-
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